### Una solución para cada tarea:

**NOVEDAD**

# Laminado, parqué, LVT, SPC, tableros de pared y techo, tableros de fibra mineral: variedad con la máxima calidad

## Máxima precisión de perfiles: nueva serie de perfiladoras bilaterales TENONTEQ D-500

Las nuevas **perfiladoras bilaterales de HOMAG** **TENONTEQ D-500 | D-600 | D-800** se han montado de forma modular y se caracterizan por una construcción aún más rígida y estable. En laLIGNA, se podrá ver nuestra serie básica, la **TENONTEQ D-500**, en acción en el pabellón 14, en la zona de tecnología **"Elementos constructivos"**.

Está perfiladora compacta destaca por su gran calidad y rentabilidad. Como máquina combinada transversal/longitudinal asequible puede fresar perfiles longitudinales y transversales, o crear formatos con una amplia variedad de materiales, como parqué, LVT, laminado, SPC o tableros de fibra mineral. Su uso es flexible para paneles de pared y techo, así como para cualquier tipo de suelo (perfiles de lengüetas, ranuras y Click/Loc). También es ideal, por ejemplo, para empresas de artículos de decoración que desean fabricar sus propios revestimientos de suelos y paredes decorativos de forma económica, rápida e independiente.

Suavidad de marcha gracias al elevado peso de la máquina, precisión de los motores de alta frecuencia oscilantes y equipamiento flexible son la base para la producción de piezas con la máxima precisión de perfiles y exactitud. Estas máquinas se manejan muy fácilmente con un mando por contactores homologado o mediante powerTouch, si así se solicita.

Fuente de las imágenes: HOMAG Group AG



Figura 1:

Perfiladora bilateral TENONTEQ D-500

**Si tiene preguntas, diríjase a:**

**HOMAG Group AG**

Homagstraße 3–5

72296 Schopfloch

Alemania

www.homag.com

**Julia Weber**

Customer Communication Manager

Tel. +49 7443 13-2588

Fax +49 7443 13-8-2588

julia.weber@homag.com