### Für jede Aufgabe eine Lösung:

# Laminat, Parkett, LVT, SPC, Wand- und Deckenpaneele, Mineralfaserplatten – Vielfalt in Spitzenqualität

Höchste Profilgenauigkeit: Neue Doppelendprofiler-Baureihe   
TENONTEQ D-500

Die **neuen HOMAG Doppelendprofiler** TENONTEQ D-500 | D-600 | D-800 sind modular aufgebaut und zeichnen sich durch eine noch steifere, stabilere Ausführung aus. Auf der LIGNAwird unsere Einstiegsbaureihe, die TENONTEQ D-500, in Aktion in Halle 14 im **Technologie-Bereich „Bauelemente“** zu sehen sein.

Diese kompakte doppelseitige Format-Maschine besticht mit ihrer hohen Verarbeitungsqualität und Wirtschaftlichkeit. Als preisgünstige kombinierte Längs-/Quermaschine kann sie Längs- und Querprofile fräsen oder Formatierungen herstellen – bei unterschiedlichsten Werkstoffen wie Parkett, LVT, Laminat, SPC oder Mineralfaserplatten. Sie ist flexibel anwendbar für Wand- und Deckenpaneele sowie für alle Arten von Fußböden (Nut und Feder oder Click- und Loc-Profile) und eignet sich zum Beispiel für mittelständische Objektbauer, die eigene, kreative Boden- und Wandbeläge günstig, schnell und unabhängig herstellen wollen.

**Laufruhe durch hohes Maschinengewicht, exakt schwenkbare Hochfrequenzmotoren und flexible Bestückung** sind die Basis für die Produktion von Werkstücken mit höchster Profilgenauigkeit und Präzision. Gesteuert werden die Maschinen ganz einfach über die bewährte Schützsteuerung oder auf Wunsch intuitiv über powerTouch.

Quelle Bildmaterial: HOMAG Group AG



Bild:

Doppelendprofiler TENONTEQ D-500

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:**

**HOMAG Group AG**

Homagstraße 3–5

72296 Schopfloch

Deutschland

www.homag.com

**Julia Weber**

Customer Communication Manager

Tel. +49 7443 13-2588

Fax +49 7443 13-8-2588

julia.weber@homag.com